# Utilisation

- Retirez l’accu avant toute intervention (montage, nettoyage, etc.) sur le ventilateur et avant de le transporter ou de le ranger. Il y a sinon risque de blessure si vous appuyez par mégarde sur l’interrupteur Marche/Arrêt.

Mise en marche / arrêt (voir figure X)
Modification de la vitesse de ventilation (voir figure X)
Orientation de la tête du ventilateur (voir figure X)
Protection contre les surcharges en cas de surchauffe