# Закачане на вентилатора

Указание: Вентилаторът може да се закача във вертикална или хоризонтална позиция. Внимавайте вентилаторът да се закача така, че работата да не се възпрепятства.

## Закачане за ключалката (вж. фиг. C)

Позиционирайте широката част на ключалката (8) върху винтовата глава (Ø 4 – 6 mm).

Избутайте вентилатора дотолкова надолу, докато винтът не застане в тясната част на ключалката и вентилаторът не се обезопаси.

## Закачане за куките за окачване (вж. фиг. D)

Изтеглете куките за окачване (5) докрай от отворите им.

Завъртете при нужда куките за окачване.

Указание: Куките за окачване могат да се въртят едва след като са напълно изкарани.

Окачете вентилатора на стабилно място (макс. дълбочина 36 mm).