# Τεχνικά στοιχεία

Ανεμιστήρας μπαταρίας | UniversalFan 18V-1000
--- | ---
Κωδικός αριθμός |  | 3 603 JE1 0..
Ονομαστική τάση | V= | 18
μέγ. ποσότητα αέρα | m3/h | 1.000
Αριθμός στροφών | min−1 | 1.500
Συνιστώμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη φόρτιση | °C | 0 ... +35
Επιτρεπόμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη λειτουργίαA) | °C | 0 ... +50
Επιτρεπόμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά την αποθήκευση (ανεμιστήρας) |  | –20 ... +70
Επιτρεπόμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά την αποθήκευση (μπαταρία) |  | –20 ... +50
Περιοχή υγρασίας αέρα |  | χωρίς δημιουργία δρόσου
Βάρος κατά EPTA-Procedure 01:2014B) |  | 2,7 kg (1,5 Ah) – 3,0 kg (6,0 Ah)
Διαστάσεις (Μήκος x Πλάτος x Ύψος) | mm | 254 x 310 x 414
Συνιστώμενες μπαταρίες |  | PBA 18V…W-.
Συνιστώμενοι φορτιστέςC) |  | AL 18...

A)

  Περιορισμένη ισχύς στις θερμοκρασίες < 10 °C

B)

  Ανάλογα με τη χρησιμοποιούμενη μπαταρία

C)

  Οι ακόλουθοι φορτιστές δεν είναι συμβατοί με την μπαταρία PBA: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV