# Желдеткішті ілу

Нұсқау: желдеткіш тік немесе көлденең күйде ілінуі мүмкін. Желдеткішті міндетті түрде оның жұмысына кедергі келтірмейтіндей іліңіз.

## Кілт саңылауына ілу (C суретін қараңыз)

Кілт саңылауының (8) кең бөлігін бұрандалы бастиектің (Ø 4 – 6 мм) үстінен орналастырыңыз.

Желдеткішті, бұранда кілт саңылауының тар бөлігінде орналасқанша және желдеткіш бекітілгенше, төмен қарай жылжытыңыз.

## Ілгектерге ілу (D суретін қараңыз)

Ілгектерді (5) ойықтарынан толықтай тартып шығарыңыз.

Қажет болса, ілгектерді бұраңыз.

Нұсқау: ілгектерді, олар толықтай шығарылғанда ғана бұрауға болады.

Желдеткішті тұрақты жерге (макс. қалыңдығы 36 мм) іліңіз.