# Technické údaje

Akumulátorový ventilátor | UniversalFan 18V-1000
--- | ---
Číslo produktu |  | 3 603 JE1 0..
Jmenovité napětí | V= | 18
Max. množství vzduchu | m3/h | 1 000
Otáčky | min−1 | 1 500
Doporučená teplota prostředí při nabíjení | °C | 0 až +35
Dovolená teplota prostředí při provozuA) | °C | 0 až +50
Dovolená teplota prostředí při skladování (ventilátor) |  | –20 až +70
Dovolená teplota prostředí při skladování (akumulátor) |  | −20 až +50
Vlhkost vzduchu |  | Nekondenzující
Hmotnost podle EPTA-Procedure 01:2014B) |  | 2,7 kg (1,5 Ah) – 3,0 kg (6,0 Ah)
Rozměry (délka × šířka × výška) | mm | 254 × 310 × 414
Doporučené akumulátory |  | PBA 18V…W-.
Doporučené nabíječkyC) |  | AL 18...

A)

  Omezený výkon při teplotách < 10 °C

B)

  V závislosti na použitém akumulátoru

C)

  Následující nabíječky nejsou s akumulátorem PBA kompatibilní: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV