# Održavanje i čišćenje

- Prije svih radova na ventilatoru (npr. montaža, čišćenje itd.), kao i kod njegovog transporta i spremanja, aku-bateriju izvadite iz ventilatora. Kod nehotičnog aktiviranja prekidača za uključivanje/isključivanje postoji opasnost od ozljeda.

Ventilator održavajte čistim kako biste mogli dobro i sigurno raditi.

Ako aku-baterija više ne radi, obratite se ovlaštenom servisu za Bosch električne alate.

Redovito čistite ventilator i rešetku ispred otvora za hlađenje. Učestalost čišćenja ovisi o radnom okruženju i trajanju uporabe.

Unutrašnjost glave ventilatora, propeler i područje kućišta motora redovito ispušite suhim komprimiranim zrakom.

Za čišćenje upotrebljavajte suhu krpu. Ni u kom slučaju nemojte čistiti ventilator kočionom tekućinom, benzinom, proizvodima na bazi nafte ili jakim otapalima.

Ne upotrebljavajte plastične jastučiće za čišćenje ili čeličnu vunu. Oni mogu trajno utjecati na strukturu površine.

Nikada nemojte čistiti ventilator nagrizajućim i/ili abrazivnim sredstvima za čišćenje. Mogu oštetiti površinu alata.