# Montarea ventilatorului

##

Ventilatorul poate fi fixat cu ajutorul celor două orificii de prindere (10) pe bare (cu diametrul de max. 22 mm).

Poziţionează orificiile de prindere pe bare (10) deasupra barelor şi împinge ventilatorul pe acestea.

##

Observaţii privind utilizarea stativului

Utilizează ventilatorul montat numai în poziţie dreaptă pe stativ.

Aşază picioarele stativului astfel încât stativul să aibă o poziţie stabilă şi pilonul central să fie poziţionat perpendicular.

Utilizează un stativ cu o capacitate portantă de peste 3 kg.

Montarea ventilatorului pe stativ

Poziţionează orificiul de prindere pe stativ al ventilatorului (9) deasupra şuruburilor de fixare ale stativului (1/4") şi aşază ventilatorul pe şurubul de fixare.

Observaţie: Ai grijă ca orificiul de prindere pe stativ al ventilatorului (9) să fie aşezat complet pe şurubul de fixare.

Roteşte ventilatorul în sens orar până la opritor pentru a fixa ventilatorul pe stativ.

##

Montează ventilatorul cu ajutorul menghinelor, fixând menghinele pe suprafeţele de prindere (11).