# Zavesenie ventilátora

Upozornenie: Ventilátor možno zavesiť vo vertikálnej alebo horizontálnej polohe. Dávajte pozor na to, aby bol ventilátor zavesený tak, aby to neprekážalo prevádzke ventilátora.

## Zavesenie na kľúčovú dierku (pozri obrázok C)

Umiestnite širokú časť kľúčovej dierky (8) nad hlavičku skrutky (Ø 4 – 6 mm).

Posuňte ventilátor smerom dole tak, aby sa skrutka nachádzala v úzkej časti kľúčovej dierky a ventilátor bol zaistený.

## Zavesenie na závesné háky (pozri obrázok D)

Úplne vytiahnite závesné háky (5) z ich drážok.

V prípade potreby závesné háky otočte.

Upozornenie: Závesné háky možno otáčať až vtedy, keď sú úplne vysunuté.

Zaveste ventilátor na stabilné miesto (max. hĺbka 36 mm).