# Ophængning af ventilatoren

Bemærk: Ventilatoren kan hænges op i både lodret og vandret position. Hæng ventilatoren op, så driften af den ikke hæmmes.

## Ophængning via nøglehul (se billede C)

Anbring den brede del af nøglehullet (8) over skruehovedet (Ø 4-6 mm).

Skub ventilatoren så langt nedad, at skruen føres ind i den smalle del af nøglehullet, og ventilatoren hænger sikkert.

## Ophængning via ophængskroge (se billede D)

Træk ophængskrogene (5) helt ud af slidsen.

Drej ophængskrogene efter behov.

Bemærk: Ophængskrogene kan først drejes, når de er trukket helt ud.

Hæng ventilatoren op et stabilt sted (maks. dybde 36 mm).