# Apkope un tīrīšana

- Veicot jebkurus darbus pie ventilatora (piem. montāža, apkope, tīrīšana utt.), kā arī tā transportēšanas un uzglabāšanas laikā izņemiet no tā akumulatoru. Ja nejauši nospiež ieslēdzēju/izslēdzēju, pastāv savainojumu risks.

Lai varētu efektīvi un droši strādāt ar ventilatoru, uzturiet to tīru.

Ja akumulators ir nolietojies, nogādājiet to firmas Bosch pilnvarotā elektroinstrumentu remonta darbnīcā.

Regulāri iztīriet ventilatoru un ventilatora atveres režģi. Tīrīšanas biežums ir atkarīgs no lietošanas vides un ilguma.

Ar sausu saspiestu gaisu regulāri izpūtiet ventilatora galvas iekšpusi, propelleri un motora korpusa zonu.

Tīrīšanai izmantojiet sausu lupatu. Nekādā gadījumā netīriet ventilatoru ar bremžu šķidrumu, degvielu, naftas produktu izstrādājumiem vai stipriem šķīdinātājiem.

Nelieciet iekšā plastmasas tīrīšanas spilventiņus vai tērauda vilnu. Tie var neatgriezeniski sabojāt virsmas struktūru.

Nekad netīriet ventilatoru ar asu un/vai abrazīvu tīrīšanas līdzekli. Tie var sabojāt ierīces virsmu.