# 환풍기 장착하기

##

양쪽의 로드 삽입부 (10) 를 이용해 로드(최대 Ø 22 mm)에 환풍기를 고정할 수 있습니다.

로드 삽입부 (10) 를 로드 위쪽으로 가져온 후 환풍기를 로드 방향으로 미십시오.

##

삼각대 이용 관련 지침

환풍기는 삼각대에 곧게 세워 장착된 상태에서만 사용하십시오.

삼각대가 안정적인 상태로 중간 기둥이 수직으로 서 있을 수 있도록 삼각대 다리를 조정하십시오.

하중 지지력이 3 kg가 넘는 삼각대를 사용하십시오.

삼각대에 환풍기 장착하기

환풍기의 삼각대 삽입부 (9) 를 삼각대의 고정 볼트(1/4") 위쪽으로 가져온 후 환풍기를 고정 볼트 방향으로 내려 놓으십시오.

지침: 환풍기의 삼각대 삽입부 (9) 가 완전하게 고정 볼트에 위치하는지 확인하십시오.

환풍기를 시계 방향으로 끝까지 돌리면 환풍기가 삼각대에 고정됩니다.

##

스크류 클램프를 클램핑 표면 (11) 에 고정시켜 스크류 클램프를 이용해 환풍기를 장착하십시오.