# Aku laetusseisundi näidik akul

Märkus: kõikidel akutüüpidel ei ole laetuse taseme indikaatorit.

LEDid aku laetusseisundi näidikul näitavad aku laetusseisundit. Ohutuspõhjustel on laetusseisundi pärimine võimalik ainult seisva ventilaatori korral.

Laetusseisundi näitamiseks vajutage laetusseisundi näidiku nuppu akul. See on võimalik ka väljavõetud aku korral.

LED akul | Laetusseisund
--- | ---
Pidev tuli 4 × roheline | ≈ 75–100%
Pidev tuli 3 × roheline | ≈ 50–75 %
Pidev tuli 2 × roheline | ≈ 25–50%
Pidev tuli 1 × roheline | ≈ 5–25%
Vilkuv tuli 1 × roheline | ≈ 0–5%