# الصيانة والتنظيف

- أخرج المركم من المروحة عند إجراء إي أعمال عليها (مثل التركيب والتنظيف وما شابه) وكذلك عند نقلها وتخزينها. هناك خطر إصابة بجروح عند الضغط علی مفتاح التشغيل والإطفاء بشكل غير مقصود.

حافظ على نظافة المروحة من أجل العمل بشكل جيد وآمن.

يرجی التوجه إلی مركز خدمة عملاء بوش للعدد الكهربائية، إن لم يعد المركم صالحا للعمل.

قم بتنظيف المروحة والشبكة الموجودة أمام فتحات التهوية بانتظام. يتعلق عدد مرات عملية التنظيف بالبيئة التي يتم الاستخدام فيها وفترة الاستخدام.

قم بتنظيف الحيز الداخلي لرأس المروحة والدفاعة ونطاق علبة المحرك بالهواء المضغوط الجاف بانتظام.

للتنظيف استخدم قطعة قماش نظيفة. لا تقم أبدًا بتنظيف المروحة باستخدام زيت فرامل أو بنزين أو منتجات ذات قاعدة بترولية أو مذيبات قوية.

لا تستخدم قطع تنظيف من البلاستيك أو الليف السلكي. فقد تتسبب في حدوث أضرار دائمة بالأسطح.

لا تقم أبدًا بتنظيف المروحة بمواد تنظيف حادة و/أو خادشة. فقد تتسبب في حدوث أضرار بسطح الجهاز.