# Fanın asılması

Not: Fan dikey veya yatay pozisyonda asılabilir. Fanı, fanın çalışmasını önlemeyecek şekilde asmaya dikkat edin.

## Anahtar deliğine asılması (bkz. resim C)

Anahtar deliğinin (8) geniş kısmını vida başının (Ø 4 – 6 mm) üzerine konumlandırın.

Fanı, vida anahtar deliğinin dar kısmında bulunacak şekilde ve fan emniyete alınacak şekilde aşağıya doğru itin.

## Asma kancasına asılması (bkz. resim D)

Asma kancasını (5) deliklerinden tamamen dışarı çekin.

Gerekirse asma kancasını döndürün.

Not: Asma kancaları ancak tamamen dışarı sürüldüklerinde döndürülebilir.

Fanı stabil bir noktaya (maks. derinlik 36 mm) asın.