# Održavanje i čišćenje

- Pre svih radova na ventilatoru (npr. montaže, čišćenja itd) kao i prilikom transporta i čuvanja, izvadite akumulator iz ventilatora. Kod slučajnog aktiviranja prekidača za uključivanje/isključivanje postoji opasnost od povrede.

Održavajte čistoću ventilatora kako bi radio dobro i sigurno.

Ako akumulator više ne funkcioniše, obratite se jednom ovlašćenom servisu za Bosch električne alate.

Redovno čistite ventilator i rešetku ispred ventilacionih proreza. Redovnost čišćenja zavisi od okruženja i trajanja upotrebe.

Pomoću suvom komprimovanog vazduha redovno izduvajte unutrašnjost glave ventilatora, propeler i prostor kućišta motora.

Za čišćenje koristite čistu krpu. Ventilator nemojte nipošto čistiti kočionom tečnošću, benzinom, proizvodima na bazi nafte ili jakim rastvaračima.

Nemojte koristiti plastične krpe za čišćenje ili čeličnu vunu. Mogli biste trajno oštetiti strukturu površine.

Ventilator nikada nemojte čistiti oštrim i/ili abrazivnim sredstvima za čišćenje. Mogli biste oštetiti površinu uređaja.