# Onderhoud en reiniging

- Verwijder de accu vóór alle werkzaamheden aan de ventilator (bijv. montage, reiniging enz.) evenals bij transport en opslag ervan uit de ventilator. Bij per ongeluk bedienen van de aan/uit-schakelaar bestaat verwondingsgevaar.

Houd de ventilator schoon om goed en veilig te werken.

Als de accu niet meer goed werkt, neem dan contact op met een geautoriseerde klantenservice voor Bosch elektrisch gereedschap.

Reinig de ventilator en het rooster voor de ventilatiesleuven regelmatig. Hoe vaak deze moeten worden gereinigd, is afhankelijk van gebruiksomgeving en gebruiksduur.

Blaas de binnenruimte van de ventilatorkop, de propeller en het bereik van de motorbehuizing regelmatig met droge perslucht uit.

Gebruik voor het reinigen een schone doek. Reinig de ventilator in geen geval met remvloeistof, benzine, producten op basis van aardolie of met sterke oplosmiddelen.

Gebruik geen reinigingspads van kunststof of staalwol. U kunt de structuur van het oppervlak daarmee permanent nadelig beïnvloeden.

Reinig de ventilator nooit met bijtende en/of schurende reinigingsmiddelen. U kunt het oppervlak van het apparaat beschadigen.