# Hooldus ja puhastamine

- Enne ventilaatori juures mistahes tööde tegemist (kokkupanekut, puhastamist jne), samuti enne ventilaatori transportimist või hoiulepanekut võtke aku välja. Sisse-/väljalüliti kogemata rakendamisega kaasneb vigastumisoht.

Tõhusa ja ohutu töö tagamiseks hoidke ventilaator puhas.

Kui aku enam ei tööta, pöörduge palun Boschi elekt‌riliste tööriistade volitatud remondi‌töökotta.

Puhastage ventilaatorit ja õhutuspilude esist võret regulaarselt. Valige puhastamise sagedus kasutuskeskkonna ja -kestuse järgi.

Puhuge ventilaatoripea sisemus, propeller ja mootorikorpuse piirkond regulaarselt puhta suruõhuga läbi.

Kasutage puhastamiseks puhast lappi. Ventilaatorit ei tohi puhastada pidurivedeliku, bensiini, naftapõhiste toodete ega tugevate lahustitega.

Ärge kasutage plastist või terasvillast puhastuspatja. See võib pinna struktuuri pöördumatult rikkuda.

Ärge puhastage ventilaatorit tugeva ja/või abrasiivse puhastusvahendiga. See võib seadme pinda kahjustada.