# Aufhängen des Ventilators

Hinweis: Der Ventilator kann in vertikaler oder horizontaler Position hängen. Achten Sie darauf, den Ventilator so aufzuhängen, dass der Betrieb des Ventilators nicht behindert wird.

## Aufhängen am Schlüsselloch (siehe Bild C)

Positionieren Sie den breiten Teil des Schlüssellochs (8) über den Schraubenkopf (Ø 4 – 6 mm).

Schieben Sie den Ventilator so weit nach unten, bis sich die Schraube im schmalen Teil des Schlüssellochs befinden und der Ventilator gesichert ist.

## Aufhängen an den Aufhängehaken (siehe Bild D)

Ziehen Sie die Aufhängehaken (5) vollständig aus ihren Schlitzen.

Drehen Sie bei Bedarf die Aufhängehaken.

Hinweis: Die Aufhängehaken sind erst drehbar, wenn sie vollständig ausgefahren sind.

Hängen Sie den Ventilator an einer stabilen Stelle (max. Tiefe 36 mm) auf.