# Indikatoren for batteriets ladenivå på viften

Indikatoren for batteriets ladenivå på viften signaliserer batterikapasiteten som gjenstår eller overbelastning i noen sekunder når betjeningsknappen trykkes.

LED | Kapasitet
--- | ---
Kontinuerlig lys 3 x grønt | 76–100 %
Kontinuerlig lys 2 x grønt | 41–75 %
Kontinuerlig lys 1 x grønt | 16–40 %
Blinker langsomt 1 x grønt | 0–15 %

De tre lysdiodene i ladenivåindikatoren blinker raskt når temperaturen til batteriet er utenfor driftstemperaturområdet eller overbelastningsvernet har blitt aktivert.