# Tehnički podaci

Akumulatorski ventilator | UniversalFan 18V-1000
--- | ---
Kataloški broj |  | 3 603 JE1 0..
Nazivni napon | V= | 18
Maks. količina zraka | m3/h | 1000
Broj okretaja | min−1 | 1500
Preporučena temperatura okoline kod punjenja | °C | 0 ... +35
Dopuštena temperatura okoline pri raduA) | °C | 0 ... +50
Dopuštena temperatura okoline kod skladištenja (ventilator) |  | –20 ... +70
Dopuštena temperatura okoline kod skladištenja (aku-baterija) |  | –20 ... +50
Raspon vlažnosti zraka |  | Ne kondenzirajuća
Težina prema EPTA-Procedure 01:2014B) |  | 2,7 kg (1,5 Ah)–3,0 kg (6,0 Ah)
Dimenzije (duljina x širina x visina) | mm | 254 x 310 x 414
Preporučene aku-baterije |  | PBA 18V...W-.
Preporučeni punjačiC) |  | AL 18...

A)

  Ograničeni učinak kod temperatura < 10 °C

B)

  Ovisno o korištenoj aku-bateriji

C)

  Sljedeći punjači nisu kompatibilni s aku-baterijom PBA: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV