# Naudojimas

- Prieš atliekant bet kokius ventiliatoriaus priežiūros darbus (pvz., montuojant, valant ir t. t.), o taip pat ventiliatorių transportuojant ir sandėliuojant, būtina iš jo išimti akumuliatorių. Priešingu atveju galite susižeisti, netyčia nuspaudę įjungimo-išjungimo jungiklį.

Įjungimas/išjungimas (žr. X pav.)
Ventiliatoriaus greičio keitimas (žr. X pav.)
Ventiliatoriaus galvutės nustatymas (žr. X pav.)
Su temperatūros pokyčiu susijusi apsauga nuo perkrovos