# Montagem do ventilador

##

O ventilador pode ser fixado com a ajuda dos dois encaixes das barras (10) em barras (máx. Ø 22 mm).

Posicione os encaixes das barras (10) sobre as barras e coloque o ventilador sobre as barras.

##

Indicações sobre a utilização do tripé

Utilize o ventilador montado apenas na posição vertical sobre o tripé.

Coloque as pernas do tripé de forma a que o tripé fique estável e a coluna central fique na vertical.

Utilize um tripé com uma capacidade de carga superior a 3 kg.

Montar o ventilador no tripé

Posicione o tripé do ventilador (9) sobre os parafusos de fixação do tripé (1/4") e coloque o ventilador sobre o parafuso de ventilação.

Nota: Certifique-se de que o tripé do ventilador (9) está completamente encaixado sobre o parafuso de fixação.

Rode o ventilador para a direita até ao batente, para fixar o ventilador no tripé.

##

Monte o ventilador com grampos colocando grampos nas superfícies de fixação (11).