# Dados técnicos

Ventilador sem fio | UniversalFan 18V-1000
--- | ---
Número de produto |  | 3 603 JE1 0..
Tensão nominal | V= | 18
Caudal de ar máx. | m3/h | 1000
Número de rotações | r.p.m. | 1500
Temperatura ambiente recomendada durante o carregamento | °C | 0 ... +35
Temperatura ambiente admissível durante o funcionamentoA) | °C | 0 ... +50
Temperatura ambiente admissível durante o armazenamento (ventilador) |  | –20 ... +70
Temperatura ambiente admissível durante o armazenamento (bateria) |  | –20 ... +50
Faixa de humidade do ar |  | Sem condensação
Peso conforme EPTA-Procedure 01:2014B) |  | 2,7 kg (1,5 Ah) – 3,0 kg (6,0 Ah)
Dimensões (comprimento x largura x altura) | mm | 254 x 310 x 414
Baterias recomendadas |  | PBA 18V…W-.
Carregadores recomendadosC) |  | AL 18...

A)

  Potência limitada com temperaturas < 10 °C

B)

  dependendo da bateria utilizada

C)

  Os seguintes carregadores não são compatíveis com a bateria PBA: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV