# Tehnični podatki

Akumulatorski ventilator | UniversalFan 18V-1000
--- | ---
Kataloška številka |  | 3 603 JE1 0..
Nazivna napetost | V= | 18
Najv. zračni pretok | m3/h | 1000
Število vrtljajev | min−1 | 1500
Priporočena zunanja temperatura med polnjenjem | °C | 0 ... +35
Dovoljena zunanja temperatura med delovanjemA) | °C | 0 ... +50
Dovoljena zunanja temperatura med shranjevanjem (ventilator) |  | –20 ... +70
Dovoljena zunanja temperatura med shranjevanjem (akumulatorska baterija) |  | –20 ... +50
Območje vlažnosti zraka |  | Brez kondenzacije
Teža po EPTA-Procedure 01:2014B) |  | 2,7 kg (1.5 Ah)–3,0 kg (6.0 Ah)
Dimenzije (dolžina × širina × višina) | mm | 254 × 310 × 414
Priporočene akumulatorske baterije |  | PBA 18V…W-.
Priporočeni polnilnikiC) |  | AL 18...

A)

  Omejena zmogljivost pri temperaturah < 10 °C

B)

  Odvisno od uporabljene akumulatorske baterije

C)

  Naslednji polnilniki niso združljivi z akumulatorsko baterijo PBA: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV