# Praca

- Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac przy wentylatorze (np. montaż, czyszczenie itp.), a także na czas transportu i przechowywania należy wyjąć z niego akumulator. Przy niezamierzonym uruchomie‌niu włącznika/wyłącznika istnieje nie‌bez‌pie‌czeń‌stwo doznania obrażeń.

Włączanie/wyłączanie (zob. rys. X)
Zmiana prędkości wentylatora (zob. rys. X)
Ustawianie głowicy wentylatora (zob. rys. X)
Termiczny wyłącznik przeciążeniowy