# Manutenzione e pulizia

- Prima di qualsiasi intervento sul ventilatore (ad es. montaggio, pulizia ecc.) nonché durante il trasporto e la conservazione, togliere la batteria dal ventilatore. Qualora l’interruttore di avvio/arresto venga premuto inavvertitamente, vi è rischio di lesioni.

Mantenere pulito il ventilatore per lavorare correttamente e in sicurezza.

Se la batteria non funziona più, rivolgersi ad un Centro Assistenza Clienti autorizzato per elettroutensili Bosch.

Pulire regolarmente il ventilatore e la griglia davanti alle fessure di aerazione. La frequenza di pulizia dipende dall’ambiente operativo e dalla durata d’impiego.

Soffiare regolarmente il vano interno della testa del ventilatore, l’elica e la zona del corpo motore con aria compressa asciutta.

Per la pulizia utilizzare un panno pulito. Non pulire in alcun caso il ventilatore con liquido freni, benzina, prodotti a base di petrolio o solventi forti.

Non utilizzare spugnette detergenti in plastica o pagliette. Si rischia così di pregiudicare per sempre la struttura superficiale.

Non pulire mai il ventilatore con prodotti per la pulizia aggressivi e/o abrasivi. Si rischia di danneggiare la superficie dell’apparecchio.