# Przedstawione graficznie komponenty

(1) | Wskaźnik stanu naładowania akumulatora
(2) | Pokrętło obsługowe
(3) | Uchwyt transportowy
(4) | Głowica wentylatora
(5) | Hak do zawieszenia
(6) | Uchwyt akumulatora
(7) | AkumulatorA)
(8) | Otwór w kształcie dziurki od klucza
(9) | Przyłącze statywu ¼"A)
(10) | Otwór do zamocowania drążka
(11) | Powierzchnia mocowania

A)

  Przedstawiony na rysunkach lub opisany osprzęt nie wchodzi w skład wyposażenia standardowego.