# Навішування вентилятора

Вказівка: вентилятор можна навісити у вертикальному чи горизонтальному положенні. Навішуйте вентилятор таким чином, щоб такий спосіб його розміщення не заважав роботі.

## Навішування на замкову щілину (див. мал. C)

Розташуйте широку частину замкової щілини (8)над головкою гвинта (Ø 4 – 6 мм).

Посуньте вентилятор вниз, доки гвинт не опиниться у вузькій частині замкової щілини, і вентилятор не буде надійно закріплений.

## Навішування на гачок для підвішування (див. мал. D)

Повністю висуньте гачки для підвішування (5) з пазів.

При необхідності поверніть гачки для підвішування.

Вказівка: тільки висунуті гачки для підвішування можна повернути.

Навішуйте вентилятор на стабільну поверхню (макс. глибина 36 мм).