# Accrochage du ventilateur

Remarque : Le ventilateur peut être suspendu à la verticale ou à l’horizontale. Prenez soin de suspendre le ventilateur de façon à ne pas entraver son bon fonctionnement.

## Accrochage au niveau de la boutonnière (voir figure C)

Positionnez la partie large de la boutonnière (8) au-dessus de la tête de vis (Ø 4 – 6 mm).

Abaissez le ventilateur jusqu’à ce que la vis se trouve au niveau de la partie étroite de la boutonnière, Vérifiez alors que le ventilateur ne risque pas de se détacher.

## Accrochage au moyen des crochets de suspension (voir figure D)

Sortez complètement les crochets (5) en les tirant vers l’avant.

Faites-les pivoter si nécessaire.

Remarque : Les crochets ne peuvent pivoter que quand ils sont sortis complètement.

Accrochez le ventilateur à un endroit approprié suffisamment stable (profondeur maxi 36 mm).