# Indicador do nível de carga da bateria no ventilador

Ao acionar o botão de operação, o indicador do nível de carga da bateria no ventilador assinala durante alguns segundos a autonomia da bateria ainda disponível ou uma sobrecarga.

LED | Capacidade
--- | ---
Luz permanente 3 × verde | 76 – 100 %
Luz permanente 2 × verde | 41 – 75 %
Luz permanente 1 × verde | 16 – 40 %
Pisca lento 1 × verde | 0 – 15 %

Os 3 LEDs do indicador do nível de carga piscam rapidamente quando a temperatura da bateria está fora da faixa de temperatura de serviço e/ou a proteção contra sobrecarga foi ativada.