# 보수 정비 및 유지

- 환풍기에서 작업(예: 조립, 청소 등)을 진행하기 전에 그리고 운반 및 보관 시에는 항상 환풍기에서 배터리를 분리하십시오. 실수로 전원 스위치가 작동하게 되면 부상을 입을 위험이 있습니다.

환풍기를 항상 깨끗하게 유지해야 작업을 제대로 안전하게 진행할 수 있습니다.

배터리가 더이상 작동하지 않는 경우, 보쉬 전동공구를 취급하는 공인된 고객 서비스 센터에 문의하십시오.

환풍기 및 환기 슬롯 앞에 있는 그리드를 정기적으로 청소하십시오. 청소 빈도는 사용 환경 및 사용 기간에 따라 달라집니다.

환풍기 헤드의 내부 공간, 팬 및 모터 하우징 영역에 정기적으로 건조한 압축공기를 불어넣으십시오.

청소할 때에는 깨끗한 천을 사용하십시오. 환풍기 청소 시에는 절대 브레이크액, 휘발유, 석유 부산물 또는 용제가 많이 섞인 부산물을 사용하지 마십시오.

플라스틱 또는 스틸울 소재의 청소용 패드는 사용하지 마십시오. 이러한 소재의 패드는 계속해서 표면 구조에 영향을 미칠 수 있습니다.

환풍기를 청소할 때 절대 날카롭고 및/또는 문질러 닦아 사용하는 청소용품을 사용하지 마십시오. 이러한 용품은 기기의 표면을 손상시킬 수 있습니다.