# Obešanje ventilatorja

Opomba: ventilator lahko obesite v navpičnem ali vodoravnem položaju. Pazite na to, da boste ventilator obesili tako, da ne boste ovirali njegovega delovanja.

## Obešanje za ključavnico (glejte sliko C)

Široki del luknje v obliki ključavnice (8) pozicionirajte nad glavo vijaka (Ø 4–6 mm).

Potisnite ventilator za toliko navzdol, da bo vijak v ozkem delu ključavnice in bo ventilator zavarovan.

## Obešanje za kavelj za obešanje (glejte sliko D)

Povlecite kavelj za obešanje (5) v celoti iz utora.

Po potrebi zavrtite kavelj za obešanje.

Opomba: kavlje za obešanje lahko zavrtite šele potem, ko so popolnoma izvlečeni.

Obesite ventilator na stabilno mesto (najv. globina 36 mm).