# Funcionamiento

- Retire el acumulador del ventilador antes de realizar cualquier trabajo en el mismo (p. ej. montaje, limpieza, etc.) así como al transportar y almacenar el ventilador. En caso contrario podría accidentarse al accionar fortuitamente el interruptor de conexión/desconexión.

Conexión/desconexión (ver figura X)
Modificación de la velocidad del ventilador (ver )
Alineación del cabezal del ventilador (ver figura X)
Protección contra sobrecarga térmica