# Uç değiştirme

- Çalışma sırasında uç oldukça ısınabilir. Ellemeden önce soğumasını bekleyin.

##

Ucu sonuna kadar uç girişine (3) itiniz. Uç, mıknatıs kuvveti ile uç girişinde tutulur.

##

Ucu uç girişinden (3) çekin.

##

Ucu çıkarın.

Adaptörü uç girişine (3) takın. Adaptör işitilir biçimde kavrama yapar.

Adaptörün yerine sıkıca oturup oturmadığını kontrol edin.

##

Darbeli delme çalışma modu için eksantrik adaptör (16) ve köşe mandrenine (17) izin verilmez.

##

Ucu dayanak noktasına kadar adaptöre yerleştirin. Uç, mıknatıs yardımıyla adaptörde tutulur.

##

Cıvatalar manyetik kapak (15) ile sabitlenir.

Manyetik kapağı (15) uç girişine (3) yerleştirin. Manyetik kapak duyulabilir şekilde yerine oturur.

Ardından vidalama ucunu (18) uç girişine (3) yerleştirin ve manyetik kapağı vidalama ucunun üzerinden öne doğru çekin.

Vidalama ucuna bir cıvata yerleştirin.

##

Mandren adaptörünü (14) ilgili ➊ yönünde döndürerek, uç takılacak ölçüde açın. Ucu takın.

Mandren adaptörü kovanını (14) ilgili ➋ dönüş yönünde elle kuvvetlice sıkın. Bu durumda mandren otomatik olarak kilitlenir.

##

Kilit açma halkasını (1) elektrikli el aletinden çekin ve ardından adaptörü, uç girişinden (3) çıkarın.

Adaptörü istediğiniz pozisyona çevirin ve sonra tekrar takın.

Adaptörün yerine sıkıca oturup oturmadığını kontrol edin.

##

Ucu çıkarın.

Kilit açma halkasını (1) elektrikli el aletinden çekin ve ardından adaptörü, uç girişinden (3) çıkarın.

##

Ucu çıkarın.

Köşe mandrenini (17) uç girişine (3) takın.

Köşe mandreninin (17) yerine sıkıca oturup oturmadığını kontrol edin.

Mandren adaptörünü (14) köşe mandrenine (17) takın.

Mandren adaptörünün (14) yerine sıkıca oturup oturmadığını kontrol edin.