# Mise en marche

##

Le sélecteur de sens de rotation (7) permet d’inverser le sens de rotation de l’outil électroportatif. Cela n’est toutefois pas possible lorsqu’on appuie sur l’interrupteur Marche/Arrêt (13).

Rotation droite : Pour percer et visser, poussez le sélecteur de sens de rotation (7) à fond vers la gauche.

Rotation gauche : Pour desserrer ou dévisser des vis, poussez le sélecteur de sens de rotation (7) jusqu’en butée vers la droite.

##

La bague de présélection de couple (4) permet de prérégler le couple par paliers. Si le réglage est correct, l'outil d'insertion s'arrête dès que la vis est vissée à ras du matériau ou que le couple réglé est atteint. Dans la position , le limiteur de couple est désactivé. Sélectionnez p. ex. cette position pour effectuer des perçages ou bien des vissages de gros diamètre. Vous disposez dans cette position du couple maximal.

##

- Vous pouvez utiliser le sélecteur de vitesses (6) à l’arrêt ou lorsque l’outil électroportatif fonctionne. Cependant, il ne doit pas être en pleine charge ou à la vitesse maximale.

Vitesse I :

Plage de basses vitesses ; pour les gros diamètres de perçage ou pour les vissages.

Vitesse II :

Plage de hautes vitesses ; pour les perçages de petits et moyens diamètres avec ou sans percussion.

##

## AdvancedDrill 18V-80:

Vissage

Pour visser des vis de petit ou moyen diamètre, réglez le couple souhaité avec la bague de présélection de couple (4).

Vissage et perçage

Pour visser des vis de gros diamètre, positionnez la bague de présélection de couple (4) sur le symbole « Perçage/Vissage MAX ».

## AdvancedImpact 18V-80:

Vissage

Pour visser des vis de petit ou moyen diamètre, positionnez la bague de présélection de mode de fonctionnement (5) sur le symbole « Vissage ».

Réglez le couple souhaité avec la bague de présélection de couple (4). Pour disposer d'un couple maximal, positionnez la bague de présélection de mode de fonctionnement (5) sur le symbole « Perçage/Vissage MAX ».

Vissage et perçage

Pour visser des vis de gros diamètre et pour percer, positionnez la bague de présélection de mode de fonctionnement (5) sur le symbole « Perçage/Vissage MAX ».

Perçage avec percussion

Pour percer avec percussion dans de la maçonnerie, positionnez la bague de présélection de mode de fonctionnement (5) sur le symbole « Perçage avec percussion ».

##

Pour mettre en marche l’outil électroportatif, actionnez l’interrupteur Marche/Arrêt (13) et maintenez-le actionné.

La LED d’éclairage (11) s’allume dès que l’interrupteur Marche/Arrêt (13) est enfoncé un peu ou complètement. Il permet d’éclairer la zone de travail dans les endroits sombres.

Pour arrêter l’outil électroportatif, relâchez l’interrupteur Marche/Arrêt (13).

##

Il est possible de faire varier en continu la vitesse de rotation de l’outil électroportatif en exerçant plus ou moins de pression sur l’interrupteur Marche/Arrêt (13).

Une légère pression sur l’interrupteur Marche/Arrêt (13) produit une faible vitesse de rotation. Plus l’on exerce de pression, plus la vitesse de rotation augmente.

##

Quand l’interrupteur Marche/Arrêt (13) n’est pas actionné, la broche de perçage et donc le porte-outil (3) sont bloqués.

Cela permet de visser des vis même quand l’accu (9) est déchargé, autrement dit de se servir de l’outil électroportatif comme d’un tournevis à main.

##

Si l’outil électroportatif est utilisé de manière conforme, tout risque de surcharge est exclu. En cas de trop forte sollicitation de l’outil ou de dépassement de la température admissible de l’accu, l’électronique arrête l’outil électroportatif jusqu’à ce qu’il ait suffisamment refroidi.

La LED médiane de l’indicateur d’état de charge clignote.