# Teknik veriler

Akülü delme/vidalama makinesi |  | AdvancedDrill 18V-80 | AdvancedImpact 18V-80
--- | --- | --- | ---
Malzeme numarası |  | ‎3 603 JE2 0..‎ | ‎3 603 JE2 1..‎
Anma gerilimi | V= | 18 | 18
Boştaki devir sayısıA)
Vidalama (1. vites) | dev/dak | 0–500 | 0–500
Delme/Darbeli delme (2. vites) | dev/dak | 0–1950 | 0–1950
Darbe sayısıA) | darbe/dak | – | 0–29250
ISO 5393'e göre sert/yumuşak vidalamada maks. torkB) | Nm | 54/36 | 55/37
Maks. torkB) | Nm | 78 | 82
Maks. delme çapı (1./2. vites)
Duvar | mm | – | 13
Çelik | mm | 13 | 13
Ahşap | mm | 40 | 40
Mandrenin sıkma aralığı | mm | 13 | 13
Maks. vidalama çapı | mm | 10 | 10
AğırlıkC)D) | kg | 1,6 (1,5 Ah)–1,9 (6,0 Ah) | 1,7 (1,5 Ah)–2,0 (6,0 Ah)
Şarj sırasında önerilen ortam sıcaklığı | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
ÇalışmaE) ve depolama sırasında izin verilen ortam sıcaklığı | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50
Tavsiye edilen aküler |  | PBA 18V...W-. | PBA 18V...W-.
Önerilen şarj cihazlarıF) |  | AL 18... | AL 18...

A)

  20−25 °C'de akü PBA 18V 6.0Ah ile ölçülmüştür.

B)

  20–25 °C'de, adaptörsüz, akülü ölçülmüştür PBA 18V 6.0Ah

C)

  Kullanılan aküye bağlıdır

D)

  Mandren ve tutamak dahil

E)

  <0 °C sıcaklıklarda sınırlı performans

F)

  Aşağıdaki şarj cihazları PBA aküsü ile uyumlu değildir: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV