# Date tehnice

Maşină de găurit şi înşurubat cu acumulator |  | AdvancedDrill 18V-80 | AdvancedImpact 18V-80
--- | --- | --- | ---
Număr de identificare |  | ‎3 603 JE2 0..‎ | ‎3 603 JE2 1..‎
Tensiune nominală | V= | 18 | 18
Turaţie în golA)
Înşurubare (treapta 1 de viteză) | rot/min | 0–500 | 0–500
Găurire/Găurire cu percuţie (treapta a 2-a de viteză) | rot/min | 0–1950 | 0–1950
Număr de percuţiiA) | min–1 | – | 0–29250
Cuplu maxim de strângere, înşurubare dură/moale conform ISO 5393B) | Nm | 54/36 | 55/37
Cuplu maxim de strângereB) | Nm | 78 | 82
Diametru maxim de găurire (treapta 1/a 2-a de viteză)
Zidărie | mm | – | 13
Oţel | mm | 13 | 13
Lemn | mm | 40 | 40
Domeniu de fixare a mandrinei | mm | 13 | 13
Diametru maxim de înşurubare | mm | 10 | 10
GreutateC)D) | kg | 1,6 (1,5 Ah)–1,9 (6,0 Ah) | 1,7 (1,5 Ah)–2,0 (6,0 Ah)
Temperatură ambiantă recomandată în timpul încărcării | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Temperatură ambientală admisă în timpul funcţionăriiE) şi pe perioada depozitării | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50
Acumulatori recomandaţi |  | PBA 18V...W-. | PBA 18V...W-.
Încărcătoare recomandateF) |  | AL 18... | AL 18...

A)

  Măsurat la 20−25 °C cu acumulatorul PBA 18V 6.0Ah.

B)

  măsurat la 20–25 °C, fără adaptor, cu acumulatorul PBA 18V 6.0Ah

C)

  În funcţie de acumulatorul folosit

D)

  inclusiv mandrină şi mâner

E)

  putere mai redusă la temperaturi < 0 °C

F)

  Următoarele încărcătoare nu sunt compatibile cu acumulatoarele PBA: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV