# 액세서리의 교환

- 작업 도중 비트에 심한 열이 발생할 수 있습니다. 비트를 손으로 잡기 전에 열을 식히십시오.

##

비트를 툴 홀더 (3) 의 스톱 위치까지 끼워 넣으십시오. 자석을 통해 비트가 툴 홀더에 고정됩니다.

##

공구 비트를 툴 홀더 (3) 에서 빼냅니다.

##

비트를 분리하십시오.

서포트를 툴 홀더 (3) 에 끼우십시오. 서포트가 맞물려 잡기는 소리가 들립니다.

서포트를 당겨보면서 제대로 끼워졌는지 확인해 보십시오.

##

임팩트 드릴 작업 모드에서 편심 헤드 (16) 및 앵글 드라이버 헤드 (17) 서포트는 허용되지 않습니다.

##

비트를 서포트의 스톱 위치까지 끼워 넣으십시오. 자석을 통해 비트가 서포트에 고정됩니다.

##

마그네틱 방식 캡 (15) 을 통해 스크류가 안정화됩니다.

마그네틱 방식 캡 (15) 을 툴 홀더 (3) 에 끼우십시오. 마그네틱 방식 캡이 맞물려 잠기는 소리가 들려야 합니다.

이어서 스크류 드라이버 비트 (18) 를 툴 홀더 (3) 에 끼우고 마그네틱 방식 캡을 스크류 드라이버 위에서 앞쪽으로 당기십시오.

스크류를 드라이버 비트에 끼우십시오.

##

드릴 척 서포트 (14) 를 열고 회전 방향 ➊로 돌려서 비트를 끼우십시오. 비트를 끼우십시오.

드릴 척 서포트 (14) 의 슬리브를 손으로 힘을 가해 회전 방향 ➋로 돌려 잠그십시오. 이를 통해 드릴 척은 자동으로 잠깁니다.

##

해제 링 (1) 을 전동공구에서 빼낸 후 툴 홀더 (3) 에서 서포트를 빼내십시오.

서포트를 원하는 위치로 돌린 후 서포트를 다시 끼우십시오.

서포트를 당겨보면서 제대로 끼워졌는지 확인해 보십시오.

##

비트를 분리하십시오.

해제 링 (1) 을 전동공구에서 빼낸 후 툴 홀더 (3) 에서 서포트를 빼내십시오.

##

비트를 분리하십시오.

앵글 드라이버 헤드 (17) 를 툴 홀더 (3) 에 끼우십시오.

앵글 드라이버 헤드 (17) 를 당겨보면서 제대로 끼워졌는지 확인해 보십시오.

드릴 척 서포트 (14) 를 앵글 드라이버 헤드 (17) 에 끼우십시오.

드릴 척 서포트 (14) 를 당겨보면서 제대로 끼워졌는지 확인해 보십시오.