# Жұмыс құралын ауыстыру

- Алмалы-салмалы аспап жұмыс кезінде қатты қызып кетуі мүмкін. Оны ұстамай тұрып, суығанын күтіңіз.

##

Алмалы-салмалы аспапты тірелгенше патронға (3) салыңыз. Алмалы-салмалы аспап ондағы магнит ұстағышта тұрады.

##

Алмалы-салмалы аспапты ұстағыштан (3) шығарыңыз.

##

Алмалы-салмалы аспапты шығарыңыз.

Қондырманы құрал ұстағышқа (3) салыңыз. Қондырма естіліп салынады.

Саптаманы тарту арқылы оның берік бекітілгенін тексеріңіз.

##

Соққымен бұрғылау жұмыс режимі үшін эксцентриктік саптама (16) және бұрыштық саптама (17) рұқсат етілмейді.

##

Алмалы-салмалы аспапты соңына дейін салыңыз. Алмалы-салмалы аспап саптама ішінде магниттің көмегімен ұсталады.

##

Магнит қалпағы (15) арқылы бұрандалар тұрақтандырылады.

Магнит қалпағын (15) құрал бекіткішіне (3) қойыңыз. Магнит қалпағы шерту дыбысымен тіреледі.

Содан кейін бұрауыш битті (18) құрал бекіткішіне (3) салып, магнит қалпағын бұрауыш биттің үстінен алға қарай тартыңыз.

Бұранданы бұрау битіне салыңыз.

##

Бұрғы патронының қондырмасын (14) айналдыру бағыты бойынша ➊ алмалы-салмалы аспап салынғанша ашыңыз. Алмалы-салмалы аспапты орнатыңыз.

Бұрғылау патронының қондырмасын (14) айналдыру бағыты бойынша ➋ қолмен бұраңыз. Бұрғылау патроны автоматты түрде бекітіледі.

##

Электр құрылғыдан босату сақинасын (1) тартып шығарып, қондырманы құрал ұстағыштан (3) алыңыз.

Қондырманы керекті күйге бұрап сосын қайта салып қойыңыз.

Саптаманы тарту арқылы оның берік бекітілгенін тексеріңіз.

##

Алмалы-салмалы аспапты шығарыңыз.

Электр құрылғыдан босату сақинасын (1) тартып шығарып, қондырманы құрал ұстағыштан (3) алыңыз.

##

Алмалы-салмалы аспапты шығарыңыз.

Аспирациялық келте құбырды (17) тию қорғанысына (3) қойыңыз.

Бұрыштық саптаманы (17) тарту арқылы оның берік бекітілгенін тексеріңіз.

Бұрғылау патронының қондырмасын (14) бұрыш қондырмасына (17) салыңыз.

Бұрғылау патронының саптамасын (14) тарту арқылы оның берік бекітілгенін тексеріңіз.