# Tekniska data

Sladdlös borrskruvdragare |  | AdvancedDrill 18V-80 | AdvancedImpact 18V-80
--- | --- | --- | ---
Artikelnummer |  | ‎3 603 JE2 0..‎ | ‎3 603 JE2 1..‎
Märkspänning | V= | 18 | 18
TomgångsvarvtalA)
Skruva (1:a växeln) | v/min | 0–500 | 0–500
Borrning/slagborrning (2:a växeln) | v/min | 0–1950 | 0–1950
SlagfrekvensA) | slag/min | – | 0–29250
Max. vridmoment för hård/mjuk skruvdragning enligt ISO 5393B) | Nm | 54/36 | 55/37
Max. vridmomentB) | Nm | 78 | 82
Max. borr-Ø (1:a/2:a växeln)
Murverk | mm | – | 13
Stål | mm | 13 | 13
Trä | mm | 40 | 40
Spännintervall borrchuck | mm | 13 | 13
Max. skruv-Ø | mm | 10 | 10
ViktC)D) | kg | 1,6 (1,5 Ah)–1,9 (6,0 Ah) | 1,7 (1,5 Ah)–2,0 (6,0 Ah)
Rekommenderad omgivningstemperatur vid laddning | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Tillåten omgivningstemperatur vid driftE) och vid lagring | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50
Rekommenderade batterier |  | PBA 18V...W-. | PBA 18V...W-.
Rekommenderade laddareF) |  | AL 18... | AL 18...

A)

  Uppmätt vid 20−25 °C med batteri PBA 18V 6.0Ah.

B)

  Uppmätt vid 20–25 °C utan tillsats, med batteri PBA 18V 6.0Ah.

C)

  Beroende på använt batteri

D)

  inklusive borrchuck och handtag

E)

  Begränsad effekt vid temperaturer <0 °C

F)

  Följande laddare är inte kompatibla med batteriet PBA: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV