# Dane techniczne

Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa |  | AdvancedDrill 18V-80 | AdvancedImpact 18V-80
--- | --- | --- | ---
Numer katalogowy |  | ‎3 603 JE2 0..‎ | ‎3 603 JE2 1..‎
Napięcie znamionowe | V= | 18 | 18
Prędkość obrotowa bez obciążeniaA)
wkręcanie (1. bieg) | min–1 | 0–500 | 0–500
wiercenie/wiercenie udarowe (2. bieg) | min–1 | 0–1950 | 0–1950
Liczba udarówA) | min–1 | – | 0–29250
Maks. moment obrotowy, wkręcanie twarde/miękkie wg ISO 5393B) | Nm | 54/36 | 55/37
Maks. moment obrotowyB) | Nm | 78 | 82
Maks. Ø wiercenia (1./2. bieg)
mur | mm | – | 13
stal | mm | 13 | 13
drewno | mm | 40 | 40
Zakres mocowania uchwytu wiertarskiego | mm | 13 | 13
Maks. Ø wkrętów | mm | 10 | 10
WagaC)D) | kg | 1,6 (1,5 Ah)–1,9 (6,0 Ah) | 1,7 (1,5 Ah)–2,0 (6,0 Ah)
Zalecana temperatura otoczenia podczas ładowania | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Dopuszczalna temperatura otoczenia podczas pracyE) i podczas przechowywania | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50
Zalecane akumulatory |  | PBA 18V...W-. | PBA 18V...W-.
Zalecane ładowarkiF) |  | AL 18... | AL 18...

A)

  Pomiar wykonany przy temperaturze 20−25 °C z akumulatorem PBA 18V 6.0Ah.

B)

  Pomiar wykonany przy temperaturze 20–25 °C, bez adaptera, z akumulatorem PBA 18V 6.0Ah

C)

  W zależności od zastosowanego akumulatora

D)

  wraz z uchwytem wiertarskim i rękojeścią

E)

  Ograniczona wydajność w przypadku temperatur <0 °C.

F)

  Następujące ładowarki nie są kompatybilne z akumulatorem PBA: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV