# Technische gegevens

Accuboorschroevendraaier |  | AdvancedDrill 18V-80 | AdvancedImpact 18V-80
--- | --- | --- | ---
Productnummer |  | ‎3 603 JE2 0..‎ | ‎3 603 JE2 1..‎
Nominale spanning | V= | 18 | 18
Onbelast toerentalA)
Schroeven (stand 1) | min–1 | 0–500 | 0–500
Boren/klopboren (stand 2) | min–1 | 0–1950 | 0–1950
Aantal slagenA) | min–1 | – | 0–29250
Max. draaimoment harde/zachte schroefverbinding volgens ISO 5393B) | Nm | 54/36 | 55/37
Max. draaimomentB) | Nm | 78 | 82
Max. boor-Ø (stand 1/2)
Metselwerk | mm | – | 13
Staal | mm | 13 | 13
Hout | mm | 40 | 40
Boorhouderspanbereik | mm | 13 | 13
Max. schroef-Ø | mm | 10 | 10
GewichtC)D) | kg | 1,6 (1,5 Ah)–1,9 (6,0 Ah) | 1,7 (1,5 Ah)–2,0 (6,0 Ah)
Aanbevolen omgevingstemperatuur bij het opladen | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Toegestane omgevingstemperatuur tijdens gebruikE) en bij opslag | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50
Aanbevolen accu's |  | PBA 18V...W-. | PBA 18V...W-.
Aanbevolen opladersF) |  | AL 18... | AL 18...

A)

  Gemeten bij 20−25 °C met accu PBA 18V 6.0Ah.

B)

  gemeten bij 20–25 °C zonder adapter, met accu PBA 18V 6.0Ah.

C)

  afhankelijk van gebruikte accu

D)

  inclusief boorhouder en handgreep

E)

  beperkt vermogen bij temperaturen < 0 °C

F)

  De volgende oplaadapparaten zijn niet compatibel met de accu PBA: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV