# Výměna nástroje

- Nástroj se může při provozu silně zahřívat. Nechte ho vychladnout, než se ho budete dotýkat.

##

Nasaďte nástroj až nadoraz do upínání nástroje (3). Nástroj drží v upínání nástroje pomocí magnetu.

##

Vytáhněte nástroj z upínání nástroje (3).

##

Vyjměte nástroj.

Nasaďte nástavec do upínání nástroje (3). Nástavec slyšitelně zaskočí.

Zkontrolujte řádné upevnění zatáhnutím za nástavec.

##

Pro druh provozu vrtání s příklepem není přípustný excentrický nástavec (16) a úhlový nástavec (17).

##

Nasaďte nástroj až nadoraz do nástavce. Nástroj drží v nástavce pomocí magnetu.

##

Pomocí magnetické krytky (15) jsou stabilizovány šrouby.

Nasaďte magnetickou krytku (15) na upínání nástroje (3). Magnetická krytka slyšitelně zaskočí.

Poté nasaďte šroubovací bit (18) do upínání nástroje (3) a přetáhněte magnetickou krytku dopředu přes šroubovací bit.

Nasaďte šroub na šroubovací bit.

##

Povolte sklíčidlo (14) otáčením ve směru ➊ tak, aby bylo možné nasadit nástroj. Nasaďte nástroj.

Rukou silně utáhněte objímku sklíčidla (14) ve směru ➋. Sklíčidlo se tím automaticky zajistí.

##

Vytáhněte odjišťovací kroužek (1) z elektrického nářadí a poté sejměte nástavec z upínání nástroje (3).

Otočte nástavec do požadované polohy a pak ho zase nasaďte.

Zkontrolujte řádné upevnění zatáhnutím za nástavec.

##

Vyjměte nástroj.

Vytáhněte odjišťovací kroužek (1) z elektrického nářadí a poté stáhněte nástavec z upínání nástroje (3).

##

Vyjměte nástroj.

Nasaďte úhlový nástavec (17) na upínání nástroje (3).

Zkontrolujte řádné upevnění zatáhnutím za úhlový nástavec (17).

Nasaďte sklíčidlo (14) na úhlový nástavec (17).

Zkontrolujte řádné upevnění zatáhnutím za sklíčidlo (14).