# Техникалық мәліметтер

Аккумуляторлық дрель-шуруп бұрауыш |  | AdvancedDrill 18V-80 | AdvancedImpact 18V-80
--- | --- | --- | ---
Өнім нөмірі |  | ‎3 603 JE2 0..‎ | ‎3 603 JE2 1..‎
Номиналды кернеу | V= | 18 | 18
Бос жүріс күйіндегі айналу жиілігіA)
Бұрау (1-беріліс) | мин-1 | 0–500 | 0–500
Бұрғылау/соққымен бұрғылау (2-беріліс) | мин-1 | 0–1950 | 0–1950
Соққы саныA) | мин-1 | – | 0–29250
ISO 5393 бойынша қатты/жұмсақ материалдарды бұрап бекіту кезіндегі макс. айналу моментіB) | Нм | 54/36 | 55/37
Макс. айналу моментіB) | Нм | 78 | 82
Макс. саңылау диаметрі (1-ші/2-ші беріліс)
Кірпіш қалау | мм | – | 13
Болат | мм | 13 | 13
Ағаш | мм | 40 | 40
Бұрғылау патронының қысу диапазоны | мм | 13 | 13
Бұрандалардың макс. диаметрі | мм | 10 | 10
СалмағыC)D) | кг | 1,6 (1,5 А-сағ)–1,9 (6,0 А-сағ) | 1,7 (1,5 А-сағ)–2,0 (6,0 А-сағ)
Зарядтау кезіндегі ұсынылатын қоршаған орта температурасы | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Жұмыс кезіндегіE) және сақтау кезіндегі рұқсат етілген қоршаған орта температурасы | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50
Ұсынылатын аккумуляторлар |  | PBA 18V...W-. | PBA 18V...W-.
Ұсынылатын зарядтағыш құрылғыларF) |  | AL 18... | AL 18...

A)

  20−25 °C температурасында PBA 18V 6.0Ah аккумуляторымен өлшенеді.

B)

  20–25 °C температурасында, саптамасыз, аккумуляторымен есептелген PBA 18V 6.0Ah

C)

  пайдаланған аккумуляторға байланысты

D)

  бұрғылау патроны мен тұтқаны қоса

E)

  <0 °C температураларында қуаты шектелген

F)

  Мына зарядтағыш құрылғылар PBA аккумуляторымен үйлесімді емес: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV