# Ingebruikname

##

Met de draairichtingschakelaar (7) kunt u de draairichting van het elektrische gereedschap veranderen. Bij ingedrukte aan/uit-schakelaar (13) is dit echter niet mogelijk.

Rechtsdraaien: voor het boren en indraaien van schroeven drukt u de draairichtingschakelaar (7) naar links tot aan de aanslag door.

Linksdraaien: voor het losdraaien of uitdraaien van schroeven drukt u de draairichtingschakelaar (7) naar rechts tot aan de aanslag door.

##

Met de instelring draaimomentinstelling (4) kunt u het noodzakelijke draaimoment in standen instellen. Bij een juiste instelling wordt het inzetgereedschap gestopt, zodra de schroef vlak in het materiaal is gedraaid of het ingestelde draaimoment is bereikt. In positie is de veiligheidskoppeling gedeactiveerd, bijv. om te boren of zeer grote schroeven in te draaien. In deze stand bereikt u het maximale draaimoment.

##

- U kunt de toerentalschakelaar (6) bij stilstaand of bij draaiend elektrisch gereedschap bedienen. Dit moet echter niet bij maximale belasting of maximaal toerental worden gedaan.

Stand I:

Laag toerentalbereik. Voor werkzaamheden met een grote boordiameter en voor het in- en uitdraaien van schroeven.

Stand II:

Hoog toerentalbereik; om te boren en klopboren met een kleine en middelgrote boordiameter.

##

## AdvancedDrill 18V-80:

Schroeven

Voor het indraaien van kleine en middelgrote schroeven stelt u de instelring draaimoment (4) op het gewenste draaimoment in.

Schroeven en boren

Voor het indraaien van grote schroeven en voor het boren zet u de instelring draaimoment (4) op het symbool "Boren/schroeven MAX".

## AdvancedImpact 18V-80:

Schroeven

Voor het indraaien van kleine en middelgrote schroeven zet u de instelring modusinstelling (5) op het symbool "Schroeven".

Stel de instelring draaimomentinstelling (4) op het gewenste draaimoment in. Voor een maximaal draaimoment zet u de instelring modusinstelling (5) op het symbool "Boren/schroeven MAX".

Schroeven en boren

Voor het indraaien van grote schroeven en voor het boren zet u de instelring modusinstelling (5) op het symbool "Boren/schroeven MAX".

Klopboren

Voor het klopboren in metselwerk zet u de instelring modusinstelling (5) op het symbool „Klopboren“.

##

Druk voor ingebruikname van het elektrische gereedschap op de aan/uit-schakelaar (13) en houd deze ingedrukt.

De werklamp (11) brandt bij iets of helemaal ingedrukte aan/uit-schakelaar (13) en hiermee kan bij ongunstige lichtomstandigheden het werkbereik verlicht worden.

Om het elektrische gereedschap uit te schakelen, laat u de aan/uit-schakelaar (13) los.

##

U kunt het toerental van het ingeschakelde elektrische gereedschap traploos regelen naarmate u de aan/uit-schakelaar (13) indrukt.

Lichte druk op de aan/uit-schakelaar (13) heeft een laag toerental tot gevolg. Met toenemende druk wordt het toerental hoger.

##

Als de aan/uit-schakelaar (13) niet is ingedrukt, wordt de uitgaande as en dus de gereedschapopname (3) vergrendeld.

Hierdoor kunnen schroeven, ook als de accu (9) leeg is, worden ingedraaid of kan het elektrische gereedschap ook als schroevendraaier worden gebruikt.

##

Bij reglementair gebruik kan het elektrische gereedschap niet overbelast worden. Bij een te sterke belasting of het overschrijden van de toegestane accutemperatuur schakelt de elektronica het elektrische gereedschap uit tot dit zich weer in het optimale werktemperatuurbereik bevindt.

De middelste LED van de oplaadaanduiding knippert.