# Технички податоци

Батериска дупчалка-одвртувач |  | AdvancedDrill 18V-80 | AdvancedImpact 18V-80
--- | --- | --- | ---
Број на дел |  | ‎3 603 JE2 0..‎ | ‎3 603 JE2 1..‎
Номинален напон | V= | 18 | 18
Број на вртежи во празен одA)
Завртување (1. брзина) | min–1 | 0–500 | 0–500
Дупчење/ударно дупчење (2. брзина) | min–1 | 0–1950 | 0–1950
Број на удариA) | min–1 | – | 0–29250
макс. вртежен момент при завртување во цврсти/меки материјали според ISO 5393B) | Nm | 54/36 | 55/37
макс. вртежен моментB) | Nm | 78 | 82
макс. дупка-Ø (1./2. брзина)
Ѕид | mm | – | 13
Челик | mm | 13 | 13
Дрво | mm | 40 | 40
Опсег на затегнување на главата | mm | 13 | 13
макс. завртување-Ø | mm | 10 | 10
ТежинаC)D) | kg | 1,6 (1,5 Ah)–1,9 (6,0 Ah) | 1,7 (1,5 Ah)–2,0 (6,0 Ah)
препорачана околна температура при полнење | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
дозволена околна температура при работењеE) и при складирање | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50
препорачани акумулаторски батерии |  | PBA 18V...W-. | PBA 18V...W-.
препорачани полначиF) |  | AL 18... | AL 18...

A)

  Мерено при 20−25 °C со батерија PBA 18V 6.0Ah.

B)

  мерено при 20–25 °C, без додаток, со батерија PBA 18V 6.0Ah

C)

  во зависност од употребената батерија

D)

  вклучително глава за дупчење и рачка

E)

  ограничена јачина при температури < 0 °C

F)

  Следните полначи не се компатибилни со PBA батерија: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV