# استبدال العدد

- يمكن أن تصبح عدة الشغل ساخنة جدًا أثناء التشغيل. دعها تبرد قبل أن تمسك بها.

##

أدخل عدة الشغل في حاضن العدة (3) حتى النهاية. يتم تثبيت عدة الشغل في حاضن العدة بواسطة مغناطيس.

##

اسحب عدة الشغل من حاضن العدة (3).

##

قم بفك عدة الشغل.

أدخل الملحق في حاضن العدة (3). يثبت الملحق بصوت مسموع.

تفحص إحكام الثبات من خلال سحب الملحق.

##

بالنسبة لنوع التشغيل الثقب المرفق بالطرق لا يسمح باستخدام ملحقات، مثل الملحق اللا تمركزي (16) والملحق الزاوي (17).

##

أدخل عدة الشغل في الملحق حتى النهاية. يتم تثبيت عدة الشغل في الملحق بواسطة مغناطيس.

##

يتم تثبيت البراغي عن طريق الغطاء المغناطيسي (15).

أدخل الغطاء المغناطيسي (15) في حاضن العدة (3). يثبت الغطاء المغناطيسي بصوت مسموع.

ثم ضع لقمة ربط البراغي (18) في حاضن العدة (3) واسحب الغطاء المغناطيسي للأمام على لقمة الربط.

ضع برغي على لقمة ربط البراغي.

##

افتح ملحق ظرف ريش الثقب (14) من خلال الإدارة في الاتجاه ➊، إلى أن يصبح تركيب عدة الشغل ممكنا. قم بتركيب عدة الشغل.

أغلق ملحق ظرف ريش الثقب (14) بإدارتها في الاتجاه ➋ يدويا بقوة. يتم إقفال ظرف المثقاب بذلك آليا.

##

قم بخلع حلقة فك الإقفال (1) من العدة الكهربائية ثم اسحب الملحق من حاضن العدة (3).

أدر الملحق إلى الوضع المرغوب ثم أدخله مرة أخرى.

تفحص إحكام الثبات من خلال سحب الملحق.

##

قم بفك عدة الشغل.

قم بخلع حلقة فك الإقفال (1) من العدة الكهربائية واسحب الملحق من حاضن العدة (3).

##

قم بفك عدة الشغل.

أدخل الملحق الزاوي (17) في حاضن العدة (3).

تفحص إحكام الثبات من خلال سحب الملحق الزاوي (17).

أدخل ملحق ظرف ريش الثقب (14) في الملحق الزاوي (17).

تفحص إحكام الثبات من خلال سحب ملحق ظرف ريش الثقب (14).