# Технічні характеристики

Акумуляторний дриль-шуруповерт |  | AdvancedDrill 18V-80 | AdvancedImpact 18V-80
--- | --- | --- | ---
Товарний номер |  | ‎3 603 JE2 0..‎ | ‎3 603 JE2 1..‎
Номінальна напруга | V= | 18 | 18
Частота обертання холостого ходуA)
Закручування (1-а швидкість) | об/хв | 0–500 | 0–500
Свердління /ударне свердління (2-а передача) | об/хв | 0–1950 | 0–1950
Число ударівA) | уд./хв | – | 0–29250
Макс. обертальний момент при закручуванні в жорсткі/м’які матеріали відп. до ISO 5393B) | Н·м | 54/36 | 55/37
Maкс. обертальний моментB) | Н·м | 78 | 82
Макс. Ø свердління (1-а/ 2-а передача)
Цегляна кладка | мм | – | 13
Сталь | мм | 13 | 13
Деревина | мм | 40 | 40
Діапазон затискання патрона | мм | 13 | 13
Макс. Ø гвинтів/шурупів | мм | 10 | 10
ВагаC)D) | кг | 1,6 (1,5 А·год)–1,9 (6,0 А·год) | 1,7 (1,5 А·год)–2,0 (6,0 А·год)
Рекомендована температура навколишнього середовища при заряджанні | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Допустима температура навколишнього середовища при експлуатаціїE) і при зберіганні | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50
Рекомендовані акумуляторні батареї |  | PBA 18V...W-. | PBA 18V...W-.
Рекомендовані зарядні пристроїF) |  | AL 18... | AL 18...

A)

  Виміряно за температури 20−25 °C з акумулятором PBA 18V 6.0Ah.

B)

  виміряно при 20-25°C, без насадки, з акумулятором PBA 18V 6.0Ah

C)

  в залежності від використовуваної акумуляторної батареї

D)

  у комплекті з свердлильним патроном і рукояткою

E)

  Обмежена потужність при температурі < 0 °C.

F)

  Наступні зарядні пристрої несумісні з акумуляторною батареєю PBA: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV