# Igangsetting

##

Med dreieretningsomkobleren (7) kan du endre dreieretningen til elektroverktøyet. Dette er ikke mulig når på/av-bryteren (13) er trykt inn.

Høyrerotasjon: For å bore og skru inn skruer trykker du retningsvelgeren (7) mot venstre helt til den stopper.

Venstrerotering: Når du skal løsne eller skru ut skruer, trykker du retningsvelgeren (7) mot høyre til den stopper.

##

Med innstillingsringen for dreiemoment (4) kan du stille inn nødvendig dreiemoment trinnvis på forhånd. Når innstillingen er riktig, stopper innsatsverktøyet når skruen er skrudd helt inn i materialet eller det innstilte dreiemomentet er nådd. I stillingen er sikkerhetskoblingen deaktivert, for eksempel for boring eller for skruing av store skruer. Med dette trinnet oppnår du det maksimale dreiemomentet.

##

- Du kan betjene girvelgeren (6) både når elektroverktøyet er stoppet og når det går. Du bør imidlertid ikke gjøre det ved full belastning eller maksimalt turtall.

1. gir:

Lavt turtallsområde; for arbeid med stor bordiameter eller for skruing.

2. gir:

Høyt turtallsområde; for boring og slagboring med liten og mellomstor bordiameter.

##

## AdvancedDrill 18V-80:

Skruing

For å skru inn små og mellomstore skruer stiller du innstillingsringen for dreiemoment (4) på ønsket dreiemoment.

Skruing og boring

For å skru inn store skruer og for å bore setter du innstillingsringen for dreiemoment (4) på symbolet "Boring/skruing MAKS.".

## AdvancedImpact 18V-80:

Skruing

For å skru inn små og mellomstore skruer setter du innstillingsringen for driftsmodus (5) på symbolet "Skruing".

Sett innstillingsringen for dreiemoment (4) på ønsket dreiemoment. For maksimalt dreiemoment setter du innstillingsringen for driftsmodus (5) på symbolet "Boring/skruing MAKS.".

Skruing og boring

For å skru inn store skruer og for å bore setter du innstillingsringen for driftsmodus (5) på symbolet "Boring/skruing MAKS.".

Slagboring

For slagboring i murverk setter du innstillingsringen for driftsmodus (5) på symbolet "Slagboring".

##

For å slå på elektroverktøyet trykker du på av/på-bryteren (13) og holder den inne.

Arbeidslyset (11) lyser når på-/av-bryteren (13) trykkes helt eller delvis inn, og gir mulighet til belysning av arbeidsplassen ved ugunstige lysforhold.

For å slå av elektroverktøyet slipper du av/på-bryteren (13).

##

Du kan regulere turtallet til det innkoblede elektroverktøyet trinnløst, avhengig av hvor langt inn du trykker av/på-bryteren (13).

Et lett trykk på av/på-bryteren (13) gir lavt turtall. Turtallet stiger med økende trykk.

##

Når på-/av-bryteren (13) ikke trykkes inn, låses borespindelen og dermed også verktøyholderen (3).

Det er da mulig å skru inn skruer også når batteriet (9) er utladet eller bruke elektroverktøyet som skrutrekker.

##

Ved forskriftsmessig bruk kan ikke elektroverktøyet overbelastes. Ved for stor belastning eller overskridelse av tillatt batteritemperatur slår elektronikken elektroverktøyet av helt til det igjen har optimal driftstemperatur.

Den midtre lysdioden til ladenivåindikatoren blinker.