# Įrankių keitimas

- Darbo įrankis naudojimo metu gali labai įkaisti. Prieš prisiliesdami prie jo palaukite, kol jis atvės.

##

Darbo įrankį iki atramos stumkite į įrankių laikiklį (3). Darbo įrankį įrankių įtvare laiko magnetas.

##

Išimkite darbo įrankį iš įrankių įtvaro (3).

##

Išimkite darbo įrankį.

Įstatykite priedėlį į įrankių įtvarą (3). Turite girdėti, kaip adapteris užsifiksavo.

Patikrinkite, ar priedėlis tvirtai įsistatė, t.y. jį patraukite.

##

Veikimo režimui „Gręžimas su smūgiu“ ekscentrinį priedėlį (16) ir kampinį suktuvo priedėlį (17) naudoti draudžiama.

##

Darbo įrankį iki atramos stumkite į priedėlį. Darbo įrankį priedėlyje laiko magnetas.

##

Magnetinis gaubtels (15) stabilizuoja varžtus.

Magnetinį gaubtelį (15) įstatykite į įrankių įtvarą (3). Girdisi, kaip magnetinis gaubtelis užsifiksuoja.

Tada suktuvo antgalį (18) įstatykite į įrankių įtvarą (3) ir patraukite magnetinį gaubtelį pirmyn per suktuvo antgalį.

Įstatykite varžtą į suktuvo antgalį.

##

Atverkite gręžimo griebtuvo priedėlį (14) sukdami kryptimi ➊ tiek, kad būtų galima įstatyti darbo įrankį. Įstatykite darbo įrankį.

Tvirtai užveržkite ranka gręžimo griebtuvo priedėlio (14) įvorę, sukdami kryptimi ➋. Griebtuvas užrakinamas automatiškai.

##

Atblokavimo žiedą (1) nuimkite nuo elektrinio įrankio, o tada – priedėlį nuo įrankių įtvaro (3).

Pasukite priedėlį į pageidaujamą padėtį ir jį vėl įstatykite.

Patikrinkite, ar priedėlis tvirtai įsistatė, t.y. jį patraukite.

##

Išimkite darbo įrankį.

Atblokavimo žiedą (1) nuimkite nuo elektrinio įrankio, o priedėlį – nuo įrankių įtvaro (3).

##

Išimkite darbo įrankį.

Kampinį suktuvo priedėlį (17) įstatykite į įrankių įtvarą (3).

Patikrinkite, ar kampinis suktuvo priedėlis (17) tvirtai įsistatė, t.y. jį patraukite.

Gręžimo griebtuvo priedėlį (14) įstatykite į kampinį suktuvo priedėlį (17).

Patikrinkite, ar gręžimo griebtuvo priedėlis (14) tvirtai įsistatė, t.y. jį patraukite.